**試 験 依 頼 書 (日 本)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 必須記載事項 |  |  | 受付日: 20 . . .  |
| **依賴者** | **会社名** |  | **手数料請求先** | **韓国** | **会社名** |  |
| **事業者番号** |  | **事業者番号** |  |
| **代 表 者** |  | **担当者** |  |
| **担当者** |  | **E-mail** |  |
| **TEL / H.P** |  | **TEL / H.P** |  |
| **E-mail** |  | **日本** | **会社名** |  |
| **住　所** |  | **部/課/担当者** |  |
| **依賴区分****(受付日除外)** | [ ] 普通(4日)(基本手数料) | [ ] 特急(2日)(手数料1.5倍) | [ ] 立会(1日)(手数料2倍) | バイヤー |  |
| **検査基準** |  |
| **品名** |  | **返還** | [ ]  TEST CARD(3,000ウォン) |
| **品番** |  | [ ]  ORIGINAL SAMPLE |
| **組 成** |  | **ドライ** | [ ] パ-クロ | [ ] 石油系 | [ ] 禁止 | [ ] 表示無 |
| **アイテム** | EX)ジャケット/パンツ/シャツ  | **酸素系** | [ ] 可能 | [ ] 不可能 | **言語** | [ ] 国文[ ] 英文[ ] 和文(基本)  |
| **転記番号** | 転記する場合記載(6ヶ月以内) | **配色與否** | [ ] 有 | [ ] 無 |
| **色 相** | (A) | (B)  | (C) | (D) | (E) | (F) | **色　数** |  |
| (G) | (H)  | (I) | (J) | (K)  | (L) |
| **試験項目** | **試験方法** | **サイズ(cm)** | **チェック** | **試験項目** | **試験方法** | **サイズ(cm)** | **チェック** |
| **染色堅牢度** | 耐光 | JIS L 0842 | 15\*15 |  | **物性検査** | 破裂強さ | JIS L 1096 A法 | 50\*50 |  |
| 洗濯 | JIS L 0844 A-2号 | 15\*15 |  | ピリング | JIS L 1076 A法 | 50\*50 |  |
| 汗 | JIS L 0848 | 20\*20 |  | 引裂強さ | JIS L 1096 D法 | 50\*50 |  |
| 摩擦 | JIS L 0849 Ⅱ型 | 25\*3\*4枚 |  | 滑脱抵抗力 | JIS L 1096 B法 | 60\*60 |  |
| ドライ(ﾊﾟｰｸﾛ) | JIS L 0860 | 15\*15 |  | 引張強さ | JIS L 1096 A法 | 50\*50 |  |
| ドライ(石油系) | JIS L 0860 | 15\*15 |  | スナッグ | JIS L 1058 A法 | 70\*70 |  |
| 水 | JIS L 0846 | 20\*20 |  | 毛羽付着 | セロテーフ゜法 | 30\*30 |  |
| 色なき | 大丸法 | 30(경사)\*3 |  | 密度 | JIS L 1096 | 20\*20 |  |
| 酸素系漂白剤 | JIS L 0889 | 15\*15 |  | 重量 | JIS L 1096 A法 | 40\*40 |  |
| 汗耐光 | JIS L 0888 B法 | 15\*15 |  | 見掛番手 | JIS L 1096 B法 | 60\*60 |  |
| 塩素処理水 | JIS L 0884 A法 | 15\*15 |  | 摩耗強さ | JIS L 1096 | 30\*30 |  |
| 水滴下 | JIS L 0853 | 4\*10 |  | **安全性** | pH |  | 10g |  |
| 昇華 | JIS L 0854 | 15\*15 |  | ポルムアルデヒド |  | 1g |  |
| 臭気 | GB 18401 6.7 |  |  | ポルムアルデヒド |  | 2.5g |  |
| はっ水度 | JIS L 1092 | 60\*60 |  |  |  |  |  |
| **収縮率** | 洗濯寸法変化率 | JIS L 1930 C4M | 30\*60 |  | **機能性** | 接触温冷感 | KESサーモラボⅡ型 | 40\*40 |  |
| ドライ寸法変化率 | JIS L 1096 | 30\*60 |  | 紫外線遮蔽率 | JIS L 1925 | 30\*30 |  |
| プレス寸法変化率 | JIS L 1096 H-2法 | 30\*30 |  | 吸水速乾性 | JIS L 1907 | 60\*60 |  |
| **製品** | 製品検査 |  | 15\*15 |  | 抗菌性 | JIS L 1902 | A4 (3g) |  |
| 耐洗濯性 | JIS L 1930 | 15\*15 |  | 通気性 | JIS L 1096 A法 |  |  |
| 耐ドライ性 | 商業ドライクリーニング | 20\*20 |  | 吹き出し |  | 40\*40 |  |
| **組成** | 鑑別 | JIS L 1030-1 | 25\*3\*4장 |  | **※　必須項目** |  |
| 混用率 | JIS L 1030 | 15\*15 |  |
| **備****考** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **담 당** | **확 인** |
|  |  |

**1. 一部の試験は、試験結果に応じて追加手数料が発生する可能性があります。**

**2. 依頼書に無い項目は備考へ試験の項目名を記載願います。**

**3. 表裏の区分が困難な試料は表面に必ずチェック頂きたくお願い致します**。

**※ 必須項目にチェックする場合 適用基準欄に記載頂いた基準に応じて、該当基準の必須項目が全て適用されます**